[index] CentreCOM x320シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# show ip pim sparse-mode nexthop

モード: 非特権EXECモード
カテゴリー: IPマルチキャスト / PIM

`> show ip pim sparse-mode nexthop`

（PIM-SM）マルチキャスト送信者への経路情報（リバースパス情報）を表示する。

### 使用例

    awplus> show ip pim sparse-mode nexthop ↓
    Flags: N = New, R = RP, S = Source, U = Unreachable
    Destination     Type  Nexthop   Nexthop         Nexthop  Nexthop Metric Pref  Re
    fcnt
                            Num     Addr            Ifindex  Name

    ________________________________________________________________________________
    ____
    192.168.10.2    ..S.  1         0.0.0.0         7                0      0     2

    192.168.20.2    ..S.  1         0.0.0.0         8                0      0     2

    192.168.40.1    .R..  1         192.168.30.254  9                2      120   5

表 1
Destination | マルチキャスト送信者、または、ランデブーポイント（RP）のIPアドレス。以下、本アドレスの経路情報が表示される
Type | 経路エントリーの属性フラグ。フラグにはN（新規）、R（ランデブーポイント）、S（マルチキャスト送信者）、U（到達不能）がある
Nexthop Num | ネクストホップの数
Nexthop Addr | ネクストホップアドレス。送信者やRPがインターフェース直下に存在する場合は0.0.0.0と表示される
Nexthop IfIndex | ネクストホップインターフェースのインデックス番号（show interfaceコマンドのindex欄で確認可能）
Metric | メトリック
Pref | 管理距離（経路選択時の優先度）
Refcnt | 未サポート

### 注意・補足事項

■ 本機能の設定を行う際は、あらかじめPIMサービスを有効にしておくこと（service pimコマンド）。

### 関連コマンド

ip pim sparse-mode（インターフェースモード）
show interface（非特権EXECモード）
show ip mroute（非特権EXECモード）
show ip pim sparse-mode mroute（非特権EXECモード）
show ip rpf（非特権EXECモード）

(C) 2020 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002827 Rev.AB