[index] CentreCOM x320シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# g8032 manual-switch erp-instance

モード: 特権EXECモード
カテゴリー: L2スイッチング / G.8032（ERPS）

`# g8032 manual-switch erp-instance NAME {east-interface | west-interface | terminating-interface}`

指定したERPインスタンス内のEast/West/Terminatingポートに対して、Manual-Switchアクションを実行する。
本コマンドを実行すると、対象ERPインスタンス内の指定したポートでデータVLANをブロックする。
また、指定したポートから対象ERPインスタンス内の他のノードへ、データVLANへのブロックを解除させるためのR-APSメッセージを送出する。
OwnerとNeighborなど、データVLANをブロックしていたポートは、そのR-APSメッセージを受信すると、ブロックを解除する。
本コマンドの設定を解除するには、clear g8032 erp-instanceコマンドを実行する。

### パラメーター

`NAME` | ERPインスタンス名
`east-interface` | ERPインスタンス内のEastポートを指定する
`west-interface` | ERPインスタンス内のWestポートを指定する
`terminating-interface` | ERPインスタンス内のTerminatingポートを指定する

### 注意・補足事項

■ 本機能の設定を行う際は、あらかじめONMサービスを有効にしておくこと（service onmコマンド）。
■ 本コマンドの実行によるR-APSメッセージの処理は、g8032 forced-switch erp-instanceコマンドでの処理よりも優先度が低いため、無視されることがある。
■ 本コマンドは、物理リング上のポートのうち、1ポートのみ設定可能。

### 関連コマンド

g8032 erp-instance（グローバルコンフィグモード）
clear g8032 erp-instance（特権EXECモード）
g8032 forced-switch erp-instance（特権EXECモード）

(C) 2020 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002827 Rev.AB