[index] CentreCOM x320シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# probe timeout

モード: DHCPモード
カテゴリー: IP付加機能 / DHCPサーバー

`(dhcp-config)# probe timeout <50-5000>`

`(dhcp-config)# no probe timeout`

DHCPサーバーから送られた調査パケットの応答を待つ時間を設定する。
初期設定は200（ミリ秒）

### パラメーター

`<50-5000>` | 応答待ち時間

### 使用例

    awplus# configure terminal ↓
    awplus(config)# ip dhcp pool P2 ↓
    awplus(dhcp-config)# probe timeout 500 ↓

### コマンドツリー

    ip dhcp pool (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- probe timeout（DHCPモード）

### 関連コマンド

probe enable（DHCPモード）
probe packets（DHCPモード）
probe type（DHCPモード）
show ip dhcp pool（非特権EXECモード）

(C) 2020 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002827 Rev.AB