[index] CentreCOM x320シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# ipv6 ospf retransmit-interval

モード: インターフェースモード
カテゴリー: IPv6 / 経路制御（OSPFv3）

`(config-if)# ipv6 ospf retransmit-interval <1-65535>`

`(config-if)# no ipv6 ospf retransmit-interval`

対象OSPFv3インターフェースにおけるRetransmit Intervalタイマーを設定する。
no形式で実行した場合は初期値に戻す。

### パラメーター

`<1-65535>` | データベース記述パケット、リンク状態要求パケット、リンク状態更新パケットの再送間隔（秒）。隣接ルーター間のパケット往復時間よりも十分に大きな値でなくてはならない。LANでは5秒が標準的。初期値は5

### 注意・補足事項

■ 本機能の設定を行う際は、あらかじめOSPF6サービスを有効にしておくこと（service ospf6コマンド）。

### コマンドツリー

    interface (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- ipv6 ospf retransmit-interval（インターフェースモード）

(C) 2020 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002827 Rev.AB