[index] CentreCOM x320シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# clear ipv6 mroute pim sparse-mode

モード: 特権EXECモード
カテゴリー: IPv6マルチキャスト / PIM

`# clear ipv6 mroute [*|GROUP [SOURCE]] pim sparse-mode`

IPv6マルチキャスト経路表からPIM-SMv6で学習したエントリーを削除する。

### パラメーター

`*` | すべてのエントリーを対象にする
`GROUP [SOURCE] :=` | `X:X::X:X [X:X::X:X]`
| マルチキャストグループアドレスとマルチキャスト送信者のIPv6アドレス。送信者のIPv6アドレスは省略可。指定したグループ、あるいは、グループと送信者の組に対応するエントリーだけを対象にする

### 注意・補足事項

■ 本機能の設定を行う際は、あらかじめPIM6サービスを有効にしておくこと（service pim6コマンド）。

### 関連コマンド

ipv6 pim sparse-mode（インターフェースモード）
show ipv6 mroute（非特権EXECモード）

(C) 2020 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002827 Rev.AB