[index] CentreCOM x320シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# dot1x max-auth-fail

モード: インターフェースモード
カテゴリー: インターフェース / ポート認証

`(config-if)# [no] dot1x max-auth-fail <1-10>`

Auth-fail VLAN機能利用時の、Supplicantの最大ログイン試行回数を設定する。
no形式で実行した場合は初期値の3に設定する。

### パラメーター

`<1-10>` | Supplicantの最大ログイン試行回数

### コマンドツリー

    interface (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- dot1x max-auth-fail（インターフェースモード）

(C) 2020 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002827 Rev.AB