[index] CentreCOM x320シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# ip pim register-suppression

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: IPマルチキャスト / PIM

`(config)# ip pim register-suppression <1-65535>`

`(config)# no ip pim register-suppression`

（PIM-SM）Register-Stopメッセージの受信後、再度Registerメッセージを送信する前に待機する平均時間（Register Suppression Timeout）を変更する。
no形式で実行した場合は初期値に戻る。
ランデブーポイント（RP）において、ip pim rp-register-katコマンドでRP Keepalive Periodを明示的に設定していない場合、RP Keepalive PeriodはRegister Suppression Timeoutをもとに自動変更される。

### パラメーター

`<1-65535>` | Register-Stopメッセージの受信後、再度Registerメッセージを送信する前に待機する平均時間（Register Suppression Timeout）。単位は秒。初期値は60

### 注意・補足事項

■ 本機能の設定を行う際は、あらかじめPIMサービスを有効にしておくこと（service pimコマンド）。

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- ip pim register-suppression（グローバルコンフィグモード）

### 関連コマンド

ip pim rp-address（グローバルコンフィグモード）
ip pim rp-candidate（グローバルコンフィグモード）
ip pim rp-register-kat（グローバルコンフィグモード）
ip pim sparse-mode（インターフェースモード）

(C) 2020 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002827 Rev.AB