[index] CentreCOM x320シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# ip ospf mtu

モード: インターフェースモード
カテゴリー: IP / 経路制御（OSPF）

`(config-if)# ip ospf mtu <576-65535>`

`(config-if)# no ip ospf mtu`

対象OSPFインターフェースのMTU（Maximum Transmission Unit）を手動設定する。
このMTU値は、OSPFルーティングプロセスがIPパケットを組み立てるときに参照するもの。通常はインターフェースのMTU値を使用するが、本コマンドを使って任意の値を使用させることもできる。ただしその場合は、インターフェースMTUが変更されても、OSPFルーティングプロセスはこれを認識できないので注意。
no形式で実行した場合は手動設定値を削除し、インターフェースMTUを用いるようにする。

### パラメーター

`<576-65535>` | OSPFインターフェースのMTU（手動設定値）

### 注意・補足事項

■ 本機能の設定を行う際は、あらかじめOSPFサービスを有効にしておくこと（service ospfコマンド）。

### コマンドツリー

    interface (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- ip ospf mtu（インターフェースモード）

### 関連コマンド

show interface（非特権EXECモード）
show ip ospf interface（非特権EXECモード）

(C) 2020 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002827 Rev.AB