[index] CentreCOM x320シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# ipv6 pim accept-register list

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: IPv6マルチキャスト / PIM

`(config)# ipv6 pim accept-register list LISTNAME`

`(config)# no ipv6 pim accept-register`

（PIM-SMv6）ランデブーポイント（RP）において、Registerメッセージをフィルタリングするよう設定する。
no形式で実行した場合は、Registerメッセージのフィルタリング設定を削除する。
初期設定では、Registerメッセージのフィルタリングは行わない。

### パラメーター

`LISTNAME` | 名前付き標準IPv6アクセスリスト。SRCIP6にマルチキャスト送信者のIPv6アドレスを指定し、該当送信者からのマルチキャストパケットを含むRegisterメッセージを受け入れるならpermit、拒否するならdenyアクションを指定する

### 使用例

■ ランデブーポイント（RP）において、送信者2001:db8::1からのマルチキャストパケットを含むRegisterメッセージだけを受け入れるように設定する。

    awplus(config)# ipv6 access-list standard G2 permit 2001:db8::1/128 ↓
    awplus(config)# ipv6 pim accept-register list G2 ↓

### 注意・補足事項

■ 本機能の設定を行う際は、あらかじめPIM6サービスを有効にしておくこと（service pim6コマンド）。

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- ipv6 pim accept-register list（グローバルコンフィグモード）

### 関連コマンド

ipv6 access-list standard（グローバルコンフィグモード）
ipv6 access-list standard(list)（グローバルコンフィグモード）
ipv6 pim rp-address（グローバルコンフィグモード）
ipv6 pim rp-candidate（グローバルコンフィグモード）
ipv6 pim sparse-mode（インターフェースモード）

(C) 2020 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002827 Rev.AB