[index] CentreCOM x320シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# show ip pim dense-mode nexthop

モード: 非特権EXECモード
カテゴリー: IPマルチキャスト / PIM

`> show ip pim dense-mode nexthop`

（PIM-DM）マルチキャスト送信者への経路情報（リバースパス情報）を表示する。

### 使用例

    awplus> show ip pim dense-mode nexthop ↓
    Destination      Nexthop   Nexthop         Nexthop          Metric Pref
                     Num       Addr            Interface
    172.16.10.2     1         0.0.0.0         vlan10            3      1
    172.21.10.2     1         172.18.10.2     vlan30            2      110

表 1
Destination | マルチキャスト送信者のIPアドレス。以下、本アドレスの経路情報が表示される
Nexthop Num | ネクストホップの数
Nexthop Addr | ネクストホップアドレス。送信者がインターフェース直下に存在する場合は0.0.0.0と表示される
Nexthop Interface | ネクストホップインターフェース
Metric | メトリック
Pref | 管理距離（経路選択時の優先度）

### 注意・補足事項

■ 本機能の設定を行う際は、あらかじめPDMサービスを有効にしておくこと（service pdmコマンド）。

### 関連コマンド

ip pim dense-mode（インターフェースモード）
show ip mroute（非特権EXECモード）
show ip pim dense-mode mroute（非特権EXECモード）
show ip rpf（非特権EXECモード）

(C) 2020 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002827 Rev.AB