[index] CentreCOM x320シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# show ip access-list

モード: 非特権EXECモード
カテゴリー: トラフィック制御 / アクセスリスト

`> show ip access-list [LISTNUM|LISTNAME]`

IPアクセスリストの一覧を表示する。

### パラメーター

`LISTNUM` | アクセスリスト番号。以下の範囲を指定できる
| `<1-99>|<1300-1999>` | 標準IPアクセスリスト番号
| `<100-199>|<2000-2699>` | 拡張IPアクセスリスト番号
`LISTNAME` | アクセスリスト名

### 使用例

    awplus> show ip access-list ↓
    Standard IP access list 1
        4 deny   192.168.10.0, wildcard bits 0.0.0.255
        8 permit any
    Extended IP access list 100
        4 deny   ip host 192.168.10.2 host 192.168.30.2
        8 permit ip any any

### 関連コマンド

access-list extended（グローバルコンフィグモード）
access-list standard（グローバルコンフィグモード）
access-list(extended)（グローバルコンフィグモード）
access-list(standard)（グローバルコンフィグモード）
show access-list（非特権EXECモード）

(C) 2020 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002827 Rev.AB