[index] CentreCOM x320シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# router ipv6 vrrp

モード: グローバルコンフィグモード --> VRRPモード
カテゴリー: IP / VRRP

`(config)# [no] router ipv6 vrrp <1-255> IFNAME`

指定したIPv6インターフェース上にバーチャルルーターを作成し、設定のためのVRRPモードに移行する。すでに指定したバーチャルルーターが存在している場合は、該当バーチャルルーターの設定をするためVRRPモードに移行する。
no形式で実行した場合はバーチャルルーターの設定（VRRPモード以下で行う設定すべて）を削除する。この場合、グローバルコンフィグモードのまま移動しない。
本コマンドで作成した直後のバーチャルルーターは無効になっている。
バーチャルルーターの動作を有効にするためには、少なくともバーチャルIPv6アドレスの指定（virtual-ipv6コマンド）を行った上で、enableコマンドを実行する。
VRRPモードからグローバルコンフィグモードに戻るにはexitコマンド（空行でCtrl/Dを押しても同じ）を、特権EXECモードに戻るにはendコマンド（Ctrl/Zキー）を使う。

### パラメーター

`<1-255>` | バーチャルルーターID（VRID）
`IFNAME` | 該当バーチャルルーターが使用するIPv6インターフェース

### 使用例

■ vlan100上にバーチャルルーター（VRID=100）を作成し、設定を開始する。

    awplus(config)# router ipv6 vrrp 100 vlan100 ↓
    awplus(config-router)#

### 注意・補足事項

■ 本機能の設定を行う際は、あらかじめVRRPサービスを有効にしておくこと（service vrrpコマンド）。
■ 本コマンドをno形式で実行する場合は、あらかじめdisableコマンドでバーチャルルーターの動作を無効化しておくこと。
■ バーチャルルーターはVRIDとIPインターフェース（IFNAMEパラメーター）の組によって一意に識別される。

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- router ipv6 vrrp（グローバルコンフィグモード）
             |
             +- advertisement-interval（VRRPモード）
             +- circuit-failover（VRRPモード）
             +- disable（VRRPモード）
             +- enable（VRRPモード）
             +- preempt-mode（VRRPモード）
             +- priority（VRRPモード）
             +- transition-mode（VRRPモード）
             +- virtual-ip（VRRPモード）
             +- virtual-ipv6（VRRPモード）

### 関連コマンド

advertisement-interval（VRRPモード）
circuit-failover（VRRPモード）

(C) 2020 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002827 Rev.AB