[index] CentreCOM x320シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# alias

モード: インターフェースモード
カテゴリー: 運用・管理 / SNMP

`(config-if)# alias TEXTLINE`

`(config-if)# no alias`

対象インターフェースの ifAlias （OID .1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.18.X - Xはインターフェースインデックス）を設定する。
no形式で実行した場合は ifAlias を空文字列にする。
初期設定は空文字列。
SNMPでifAliasに値をSETした場合は、該当インターフェースのランニングコンフィグに本コマンドが追加される。

### パラメーター

`TEXTLINE` | ifAlias 文字列。最長64文字。`TEXTLINE`は行末までがその値と見なされるため、スペースを含んでいてもよい

### 使用例

■ スイッチポート1.0.1の ifAlias 文字列として「Port01」を設定する。

    awplus(config)# interface port1.0.1 ↓
    awplus(config-if)# alias Port01 ↓

### コマンドツリー

    interface (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- alias（インターフェースモード）

### 関連コマンド

show interface（非特権EXECモード）

(C) 2020 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002827 Rev.AB