[index] CentreCOM x320シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# atmf virtual-crosslink

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: AMF / コマンド

`(config)# atmf virtual-crosslink id <1-4094> ip A.B.C.D remote-id <1-4094> {remote-ip A.B.C.D|remote-host HOSTNAME}`

`(config)# no atmf virtual-crosslink id <1-4094>`

AMF仮想クロスリンクを設定する。
no形式で実行した場合はAMF仮想クロスリンクを削除する。
AMF仮想クロスリンクは、IPv4ネットワーク経由でAMFマスター同士をクロスリンク接続し、マスターの2重化を行うための仮想的なポート（トンネルエンドポイント）およびリンク（トンネル）のこと。
AMF仮想クロスリンクでは、AMFパケットをIPパケットに載せて運ぶため、IPによる通信が可能であれば、物理ポートを持たないAMF CloudでもAMFマスターの2重化が可能になる。
本コマンドはマスターとして動作するAMF Cloudでのみ有効。

> Note

> > AMF仮想クロスリンクは、マルチテナント構成のAMFコンテナでは未サポートです。

### パラメーター

`id <1-4094>` | ローカルID
`ip A.B.C.D` | ローカル側のIPアドレス
`remote-id <1-4094>` | リモートID
`remote-ip A.B.C.D` | リモート側のIPアドレス
`remote-host HOSTNAME` | リモート側のホスト名。別途、DNS問い合わせの設定（ip name-server、ip domain-lookupコマンド）が必要

### 使用例

■ センター側のAMFマスターMASTER1（10.1.1.1）と、リモート側のAMFマスターMASTER2（10.10.10.1）の間にAMF仮想クロスリンクを設定する。
ローカル/リモートのIDとIPアドレスは、対向ノードと逆に設定すること。

    MASTER1(config)# atmf virtual-crosslink id 1 ip 10.1.1.1 remote-id 1 remote-ip 10.10.10.1 ↓

    MASTER2(config)# atmf virtual-crosslink id 1 ip 10.10.10.1 remote-id 1 remote-ip 10.1.1.1 ↓

### 注意・補足事項

■ 本コマンドは、AMFマスターとして動作するAMF Cloudでのみ使用可能。
■ 1つのAMFマスターに設定できるAMF仮想クロスリンクは1つだけ。
■ ローカルIDはAMF仮想リンク（atmf virtual-linkコマンド）とAMF仮想クロスリンク（atmf virtual-crosslinkコマンド）が共通して使用するため、AMF仮想リンクとAMF仮想クロスリンクで同じ番号を使うことはできない。

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- atmf virtual-crosslink（グローバルコンフィグモード）

### 関連コマンド

atmf virtual-link（グローバルコンフィグモード）
atmf virtual-link description（グローバルコンフィグモード）
ip domain-lookup（グローバルコンフィグモード）
ip name-server（グローバルコンフィグモード）
switchport atmf-crosslink（インターフェースモード）
show atmf links（特権EXECモード）
show atmf virtual-links（特権EXECモード）
show atmf virtual-links detail（特権EXECモード）

(C) 2020 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002827 Rev.AB