[index] CentreCOM x320シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# local-proxy-arp

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: IP / ARP

`(config)# [no] local-proxy-arp A.B.C.D/M`

リミテッドローカルプロキシーARP（ip limited-local-proxy-arpコマンド）で代理応答するIPアドレス範囲を追加する。
no形式で実行した場合は指定したIPアドレス範囲をリミテッドローカルプロキシーARPでの代理応答対象から外す。
初期状態では未設定。
IPアドレス範囲は複数設定することができる。

### パラメーター

`A.B.C.D/M` | 本製品がARPの代理応答を行うIPアドレス範囲

### 使用例

■ 初期設定では代理応答の対象アドレスが未設定のため、ip limited-local-proxy-arpコマンドを実行しただけでは代理応答は行われない。リミテッドローカルプロキシーARP機能を利用する場合は、必ず本で代理応答させるIPアドレスを指定すること。

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- local-proxy-arp（グローバルコンフィグモード）

### 関連コマンド

ip limited-local-proxy-arp（インターフェースモード）

(C) 2020 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002827 Rev.AB