[index] CentreCOM x320シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# flow monitor

モード: グローバルコンフィグモード --> フローモニターモード
カテゴリー: 運用・管理 / IPFIX

`(config)# [no] flow monitor NAME`

IPFIXデバイスでフロー情報を保持するIPFIXモニター名を登録する。
本コマンド実行後、登録したIPFIXモニターの設定を行うため、フローモニターモードに移動する。
あるいは、既存のIPFIXモニターの設定を変更するため、フローモニターモードに移動する。
no形式で実行した場合は、指定したIPFIXモニター名を削除する。

### パラメーター

`NAME` | モニター名

### 注意・補足事項

■ 一つのIPFIXデバイスで設定可能なIPFIXモニター数は60個まで。

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- flow monitor（グローバルコンフィグモード）
             |
             +- description（フローモニターモード）
             +- exporter（フローモニターモード）
             +- record（フローモニターモード）

### 関連コマンド

show flow monitor（特権EXECモード）
flow monitor-map（インターフェースモード）

(C) 2020 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002827 Rev.AB