[index] CentreCOM x320シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# overflow database

モード: OSPFモード
カテゴリー: IP / 経路制御（OSPF）

`(config-router)# overflow database <0-4294967294> [hard|soft]`

`(config-router)# no overflow database`

OSPFプロセスが扱うことのできるLSAの最大数を設定する。
no形式で実行した場合は最大数の設定を削除する（無制限に戻す）。

### パラメーター

`<0-4294967294>` | OSPFプロセスが取り扱える全LSAの最大数。初期値は無制限
`hard|soft` | LSAの数が最大数を超えたときの動作。省略時はhard
| `hard` | プロセスをシャットダウンする
| `soft` | 警告メッセージを出力する

### 注意・補足事項

■ 本機能の設定を行う際は、あらかじめOSPFサービスを有効にしておくこと（service ospfコマンド）。

### コマンドツリー

    router ospf (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- overflow database（OSPFモード）

### 関連コマンド

overflow database external（OSPFモード）
show ip ospf（非特権EXECモード）

(C) 2020 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002827 Rev.AB