[index] CentreCOM x320シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# ip ospf database-filter

モード: インターフェースモード
カテゴリー: IP / 経路制御（OSPF）

`(config-if)# ip ospf [A.B.C.D] database-filter all out`

`(config-if)# no ip ospf database-filter`

対象OSPFインターフェースでLSAのフラッディングを抑制する。
no形式で実行した場合はLSAのフラッディングを再開する。

### パラメーター

`A.B.C.D` | OSPFインターフェースのIPアドレス

### 注意・補足事項

■ 本機能の設定を行う際は、あらかじめOSPFサービスを有効にしておくこと（service ospfコマンド）。

### コマンドツリー

    interface (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- ip ospf database-filter（インターフェースモード）

### 関連コマンド

show ip ospf interface（非特権EXECモード）

(C) 2020 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002827 Rev.AB