[index] CentreCOM x320シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# atmf backup guests now

モード: 特権EXECモード
カテゴリー: AMF / コマンド

`# atmf backup guests now [NODENAME IFNAME]`

AMFマスターで、AMFゲストノードのバックアップを手動実行する。
本コマンドはマスターでのみ有効。
パラメーター省略時は、すべてのAMFゲストノードのバックアップをとる。

### パラメーター

`NODENAME` | AMFゲストノードが接続されたAMFメンバーのノード名。大文字小文字を区別しない。show atmf guestsコマンドで確認可能。
`IFNAME` | AMFゲストノードが接続されたAMFメンバーのインターフェース名。show atmf guestsコマンドで確認可能。

### 使用例

■ AMFメンバーに接続されたすべてのAMFゲストノードのバックアップをとる。

    SBx81# atmf backup guests now  ↓

■ AMFメンバーFSW241のport1.0.23に接続されたAMFゲストノードのバックアップをとる。

    SBx81# atmf backup guests now FSW241 port1.0.23  ↓

### 注意・補足事項

■ 本コマンド入力時にすでに他のバックアップ（自動、手動を問わない）が実行中だった場合は、エラーとなり次のメッセージが表示される。

    % ATMF backup is already running

■ AT-TQシリーズをゲストノードとして使用する場合、AT-TQシリーズのHTTP／HTTPS設定は、最大セッション数をのぞきデフォルトから変更しないこと。
ただし、ゲストノードバックアップ（自動または手動）の実行もAT-TQシリーズ側ではセッション数としてカウントされるため、最大セッション数がデフォルトの「1」のまま、AT-TQシリーズのWeb設定画面にログオンした状態でゲストノードバックアップを実行すると、バックアップに失敗する。その場合は、最大セッション数をデフォルトの「1」から「2」以上に変更すること。
■ 外部メディアを取り外すときは、事前にunmountコマンドを実行し、未書き込みのデータを書き出してから取りはずすこと。
■ バックアップの保存先がUSBメモリー、SD/SDHCカード、外部SSHサーバーの場合、バックアップ保存先のファイルシステムで使用できない文字を含む名前のファイルをAMFゲストノード（バックアップ元）のフラッシュメモリー上に作成しないこと。

### 関連コマンド

show atmf backup guest（特権EXECモード）
unmount（特権EXECモード）

(C) 2020 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002827 Rev.AB