[index] CentreCOM x320シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# flow exporter

モード: グローバルコンフィグモード --> フローエクスポーターモード
カテゴリー: 運用・管理 / IPFIX

`(config)# [no] flow exporter NAME`

IPFIXメッセージを送信するIPFIXエクスポーター名を登録する。
本コマンド実行後、登録したIPFIXエクスポーターの設定を行うため、フローエクスポーターモードに移動する。
あるいは、既存のIPFIXエクスポーターの設定を変更するため、フローエクスポーターモードに移動する。
no形式で実行した場合は、指定したIPFIXエクスポーターを削除する。

### パラメーター

`NAME` | エクスポーター名

### 注意・補足事項

■ 本製品に設定可能なIPFIXエクスポーター数は一つ。

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- flow exporter（グローバルコンフィグモード）
             |
             +- description（フローエクスポーターモード）
             +- destination（フローエクスポーターモード）
             +- transport（フローエクスポーターモード）

### 関連コマンド

service flow（グローバルコンフィグモード）
show flow exporter（特権EXECモード）

(C) 2020 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002827 Rev.AB