[index] CentreCOM x320シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# clear fiber-monitoring interface

モード: 特権EXECモード
カテゴリー: インターフェース / 一般設定

`# clear fiber-monitoring interface IFNAME`

指定したインターフェースにおいて、アクティブファイバーモニタリング機能（fiber-monitoring enable）の状態をリセットする。
これにより、同機能によって収集された情報やアラーム（検出）状態がクリアされる。

### パラメーター

`IFNAME` | インターフェース名

### 関連コマンド

fiber-monitoring action（インターフェースモード）
fiber-monitoring baseline（インターフェースモード）
fiber-monitoring enable（インターフェースモード）
fiber-monitoring interval（インターフェースモード）
fiber-monitoring sensitivity（インターフェースモード）
show system fiber-monitoring（特権EXECモード）

(C) 2020 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002827 Rev.AB