[index] CentreCOM x320シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# show vlan classifier rule

モード: 非特権EXECモード
カテゴリー: L2スイッチング / バーチャルLAN

`> show vlan classifier rule [<1-256>]`

VLANクラシファイアルールの設定内容を表示する。

### パラメーター

`<1-256>` | VLANクラシファイアルール番号。省略時はすべてのルールが表示される

### 使用例

■ VLANクラシファイアの情報を表示する。

    awplus> show vlan classifier rule ↓
    vlan classifier rule 2 ipv4 10.10.20.0/24 vlan 20
    vlan classifier rule 1 ipv4 10.10.10.0/24 vlan 10
    vlan classifier rule 3 ipv4 10.10.30.0/24 vlan 30

### 関連コマンド

show vlan classifier group（非特権EXECモード）
vlan classifier rule（グローバルコンフィグモード）

(C) 2020 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002827 Rev.AB