[index] CentreCOM x320シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# snmp-server startup-trap-delay

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: 運用・管理 / SNMP

`(config)# snmp-server startup-trap-delay <30-600>`

`(config)# no snmp-server startup-trap-delay`

起動時に送信するSNMP通知メッセージ（トラップ）の送信タイミングを変更する。
no形式で実行した場合は初期値に戻る。
システム起動後、指定した時間内に生成されたSNMP通知メッセージは、待機時間が経過するまでバッファされ、その後送信される。

### パラメーター

`<30-600>` | システムが起動してからSNMP通知メッセージを送信するまでの待機時間（秒）。初期値は30

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- snmp-server startup-trap-delay（グローバルコンフィグモード）

### 関連コマンド

show snmp-server（特権EXECモード）

(C) 2020 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002827 Rev.AB