[index] CentreCOM x320シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# ip dhcp snooping disable-l2-flooding

モード: インターフェースモード
カテゴリー: L2スイッチング / DHCP Snooping

`(config-if)# [no] ip dhcp snooping disable-l2-flooding`

service dhcp-snoopingコマンドでper-vlanオプションを指定している場合に、ip dhcp snoopingコマンド（インターフェースモード）でDHCP Snoopingを有効化していないVLANにおけるDHCPパケットの重複を抑制する。
no形式で実行した場合はDHCPパケット重複抑制の設定を無効にする。
初期設定は無効。

### コマンドツリー

    interface (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- ip dhcp snooping disable-l2-flooding（インターフェースモード）

### 関連コマンド

ip dhcp snoopingコマンド（インターフェースモード）
service dhcp-snooping（グローバルコンフィグモード）

(C) 2020 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002827 Rev.AB