[index] CentreCOM x320シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# summary-address

モード: OSPFモード
カテゴリー: IP / 経路制御（OSPF）

`(config-router)# summary-address A.B.C.D/M [not-advertise|tag <0-4294967295>]`

`(config-router)# no summary-address A.B.C.D/M [not-advertise|tag]`

（ASBRでのみ有効）AS外部経路（タイプ5/7LSA）の集約設定（集約経路エントリー）を追加する。
no形式でオプションを指定しなかった場合は、集約設定を削除する。
no形式でオプションを指定した場合は、指定したオプションをオフにする。
集約経路エントリーは、指定したネットワークの範囲におさまる、より具体的な外部経路を1つにまとめるもの。たとえば、集約経路エントリー「192.168.0.0/19」（192.168.0.0～192.168.31.255）を作成すると、この範囲におさまるAS外部経路「192.168.10.0/24」「192.168.20.0/24」「192.168.30.0/24」は、1つのAS外部LSA「192.168.0.0/19」に集約された上でAS内に通知される（広告しない設定も可能）。

### パラメーター

`A.B.C.D/M` | 集約後のネットワークアドレス（プレフィックス）。A.B.C.D/Mに包含される個々の外部経路は1つの経路A.B.C.D/Mに集約される
`not-advertise` | 集約経路をAS外部LSAでAS内に通知したくない場合に指定する。本オプションを指定した場合、A.B.C.D/Mに包含される個々の外部経路はAS内に通知されなくなる。no形式で本オプションを指定した場合は、該当集約設定のnot-advertiseオプションが解除されるだけで、該当集約設定は削除されない
`tag <0-4294967295>` | 集約経路のAS外部LSAにセットする外部経路タグ。省略時は0。no形式のときは単にtagと指定すればよい

### 使用例

■ ASBRにおいて、10.0.0.0～10.255.255.255の範囲に含まれる個々の外部経路を10.0.0.0/8に集約してからAS内に通知するよう設定する。

    awplus(config-router)# summary-address 10.0.0.0/8 ↓

■ ASBRにおいて、172.17.0.0～172.17.255.255の範囲に含まれる外部経路をAS内に通知しないよう設定する。

    awplus(config-router)# summary-address 172.17.0.0/16 not-advertise ↓

### 注意・補足事項

■ 本機能の設定を行う際は、あらかじめOSPFサービスを有効にしておくこと（service ospfコマンド）。

### コマンドツリー

    router ospf (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- summary-address（OSPFモード）

### 関連コマンド

area range（OSPFモード）
show ip ospf database external（非特権EXECモード）
show ip ospf route（非特権EXECモード）

(C) 2020 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002827 Rev.AB