[index] CentreCOM x320シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# spanning-tree mst instance priority

モード: インターフェースモード
カテゴリー: L2スイッチング / スパニングツリープロトコル

`(config-if)# spanning-tree mst instance <1-15> priority <0-240>`

`(config-if)# no spanning-tree mst instance <1-15> priority`

（MSTP）指定したMSTインスタンスにおける、対象スイッチポートのポートプライオリティーを変更する。
no形式で実行した場合は初期値に戻る。

### パラメーター

`<1-15>` | MSTインスタンスID。あらかじめ、spanning-tree mst instanceコマンドで対象スイッチポートに割り当てておく必要がある
`<0-240>` | MSTインスタンス内でのトポロジー形成で使用されるポートプライオリティー。小さいほど優先度が高く、対向ポートがルートポートになる可能性が高くなる。0～240の範囲内の16の倍数（0, 16, 32, 48, 64, 80, 96, 112, 128, 144, 160, 176, 192, 208, 224, 240）を指定すること。初期値は128

### 注意・補足事項

■ 本コマンドを実行するには、あらかじめスパニングツリープロトコルの動作モードをMSTPに設定しておく必要がある（spanning-tree modeコマンド）。

### コマンドツリー

    interface (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- spanning-tree mst instance priority（インターフェースモード）

### 関連コマンド

instance vlan（MSTモード）
show spanning-tree mst instance（非特権EXECモード）
spanning-tree mode（グローバルコンフィグモード）
spanning-tree mst instance（インターフェースモード）

(C) 2020 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002827 Rev.AB