[index] CentreCOM x320シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# show ip dhcp pool

モード: 非特権EXECモード
カテゴリー: IP付加機能 / DHCPサーバー

`> show ip dhcp pool [NAME]`

DHCPプールの情報を表示する。

### パラメーター

`NAME` | DHCPプール名。省略時はすべてのプールの情報を表示する

### 使用例

    awplus> show ip dhcp pool ↓
    Pool p1 :
      network: 192.168.1.0/24
      address ranges:
        addr: 192.168.1.10 to 192.168.1.18
      static host addresses:
        addr: 192.168.1.12     MAC addr: 0000.5e00.530c
        addr: 192.168.1.2      MAC addr: 0000.5e00.5302
                               Netmask : 255.255.255.0
                               Gateway : 192.168.1.1
                               Lease   : 360 seconds
                               Added by AUTHD
      lease <days:hours:minutes:seconds> <1:0:0:0>
      subnet mask: 255.255.255.0 (pool's network mask)
      Probe:                       Default Values
        Status:       Enabled      [Enabled]
        Type:         ARP          [Ping]
      Dynamic addresses:
        Total:        8
        Leased:       2
        Utilization:  25.0 %
      Static host addresses:
      Total:          1
      Leased:         1

表 1
Pool | DHCPプール名
network | DHCPプールのサブネット、マスク長
address ranges | DHCPプール用のIPアドレス
static host addresses | プール上で形成されたホストのアドレス
lease<days:hours:minutes> | リース時間
domain | ドメインネーム
subnet mask | サブネットマスク
Probe -Status | リース可能なIPアドレスを調べるかどうか
Probe -Type | IPアドレスの使用状況確認をPINGで行うかARPで行うか
Probe -Packets | IPアドレスの使用状況を確認するために送信されたパケット数
Probe -Timeout | IPアドレスの使用状況を確認するために送信されたパケットの応答待ち時間

### 関連コマンド

auth dhcp-framed-ip-lease（インターフェースモード）
bootfile（DHCPモード）
default-router（DHCPモード）
dns-server（DHCPモード）
domain-name（DHCPモード）
host（DHCPモード）
ip dhcp pool（グローバルコンフィグモード）
lease（DHCPモード）
network（DHCPモード）
next-server（DHCPモード）
option（DHCPモード）
probe enable（DHCPモード）
probe type（DHCPモード）
range（DHCPモード）
show ip dhcp binding（非特権EXECモード）
show ip dhcp server statistics（非特権EXECモード）
show ip dhcp server summary（非特権EXECモード）
subnet-mask（DHCPモード）

(C) 2020 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002827 Rev.AB