[index] CentreCOM Secure HUB GS970EMXシリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# create

モード: AMF事前設定EXECモード
カテゴリー: AMF / コマンド

`[atmf-provision]# create`

対象ノード用に空の事前設定データ領域（ディレクトリー）を作成する。

> Note

> > 対象ノードはatmf provision nodeコマンドでAMF事前設定EXECモードに入るときに指定します。

本コマンドで事前設定データ領域を作成した後は、locateコマンドで該当データ領域内のflashディレクトリーに移動してコンフィグファイルを編集したり、configure boot systemコマンドやconfigure boot configコマンドでファームウェアやコンフィグを指定したりできる。また、license-certコマンドでは有効化するライセンスの指定が可能。
その後、新規ノードを接続する既存ノードのAMF接続ポートに対して、インターフェースモードのatmf provisionコマンドで事前設定ノード名を関連付けることで、該当ポートに新規ノードを接続したとき、ゼロタッチインストレーションによる新規ノードの自動セットアップが行われるようになる。
本コマンドはマスターでのみ有効。

### 使用例

■ 新規ノードESW233用に空の事前設定データ領域を作成する。

    SBx81# atmf provision node ESW232 ↓
    SBx81[atmf-provision]# create ↓

### 注意・補足事項

■ 対象ノードの事前設定データまたはバックアップデータが存在する場合は、そのデータを削除してから本コマンドを実行すること。
■ AMFのバックアップ先としてSSHサーバー（atmf backup server）を2台設定している場合、本コマンドを含むAMF事前設定EXECモードのコマンドで事前設定データの作成・削除・変更を行ったときや、事前設定データをファイル操作CLIによって直接変更したときは、atmf backup synchronizeコマンドを実行して、2台のサーバー間でデータを同期すること（手動・自動バックアップのときのようにSSHサーバー間の自動同期は行われないため）。

### コマンドツリー

    atmf provision node (特権EXECモード)
        |
        +- create（AMF事前設定EXECモード）

### 関連コマンド

atmf provision（インターフェースモード）
atmf provision node（特権EXECモード）
clone（AMF事前設定EXECモード）
configure boot config（AMF事前設定EXECモード）
configure boot system（AMF事前設定EXECモード）
delete（AMF事前設定EXECモード）
license-cert（AMF事前設定EXECモード）
show atmf provision nodes（特権EXECモード）

(C) 2021 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003033 Rev.T