[index] CentreCOM Secure HUB GS970EMXシリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# show file systems

モード: 特権EXECモード
カテゴリー: 運用・管理 / ファイル操作

`# show file systems`

ファイルシステムの情報を表示する。

### 使用例

    awplus# show file systems ↓
     Size(b)  Free(b)  Type   Flags  Prefixes   S/D/V   Lcl/Ntwk  Avail
    -------------------------------------------------------------------
       3.6G     3.5G   flash     rw  flash:     static  local      Y
          -        -   system    rw  system:    virtual local      -
      10.0M     9.8M   debug     rw  debug:     static  local      Y
     443.0K   412.0K   nvs       rw  nvs:       static  local      Y
          -        -   usbstick  rw  usb:       dynamic local      N
          -        -   fserver   rw  fserver:   dynamic network    N
          -        -   tftp      rw  tftp:      -       network    -
          -        -   scp       rw  scp:       -       network    -
          -        -   sftp      ro  sftp:      -       network    -
          -        -   http      ro  http:      -       network    -
          -        -   rsync     rw  rsync:     -       network    -

> Note

> > 表示例は一例です。表示される項目や容量は機種や利用状況によって異なります。

表 1
Size(b) | ファイルシステムの総容量（バイト）
Free(b) | ファイルシステムの空き容量（バイト）
Type | ファイルシステムの種類
Flags | アクセスフラグ。rw（読み書き可）、ro（読み出しのみ可）のいずれか
Prefixes | ローカルファイルシステムの場合は、絶対パス表記で使用するデバイス名。リモートファイルシステムの場合は、URLにおけるスキーム名（プロトコル名）
S/D/V | ローカルファイルシステムの種類。static（本体内蔵デバイス）、dynamic（取り外し可能デバイス）、virtual（仮想ファイルシステム）のいずれか
Lcl/Ntwk | ローカルファイルシステム（local）・リモートファイルシステム（network）の区別
Avail | 該当ローカルファイルシステム（仮想ファイルシステムを除く）が使用可能な状態にあるかどうか。Y（使用可能）、N（使用不可）、-（対象外）

### 注意・補足事項

■ VCSマスターに対して本コマンドを実行した場合は、すべてのスタックメンバーに関する情報を表示する。

(C) 2021 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003033 Rev.T