[index] CentreCOM Secure HUB GS970EMXシリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# acl-group ip port

モード: グローバルコンフィグモード --> ポートグループモード
カテゴリー: トラフィック制御 / アクセスリスト

`(config)# [no] acl-group ip port NAME`

ハードウェアアクセスリストのTCP/UDPポート条件を定義するポートグループを新規作成または変更するためのポートグループモードに移動する。
no形式で実行した場合は指定したポートグループを削除する。この場合はグローバルコンフィグモードのまま移動しない。
具体的なポート番号の条件はacl-group ip port(entry)コマンドで指定する。条件指定のないポートグループはすべてのポートにマッチする。

### パラメーター

`NAME` | ポートグループ名

### 使用例

■ ポートグループpg1を作成する。

    awplus(config)# acl-group ip port pg1 ↓
    awplus(config-ip-port-group)#

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- acl-group ip port（グローバルコンフィグモード）
             |
             +- acl-group ip port(entry)（ポートグループモード）

### 関連コマンド

access-list hardware(seq entry)（ハードウェアアクセスリストモード）
ipv6 access-list(seq entry)（ハードウェアIPv6アクセスリストモード）
show acl-group ip port（特権EXECモード）

(C) 2021 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003033 Rev.T