[index] CentreCOM Secure HUB GS970EMXシリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# ipv6 address(DHCPv6 PD)

モード: インターフェースモード
カテゴリー: IPv6 / IPv6インターフェース

`(config-if)# [no] ipv6 address [PREFIXNAME] [X:X::X:X/M] [eui64]`

対象インターフェースに、DHCPv6 PDクライアント機能（ipv6 dhcp client pd）によって取得したプレフィックスにもとづくIPv6アドレスを追加する。
また、対象インターフェースでIPv6を有効化し、EUI-64形式のリンクローカルアドレスを自動設定する。
さらに、対象インターフェースで受信したルーター通知（RA）のプレフィックス情報にもとづき、該当インターフェースのIPv6アドレスを自動設定するSLAAC（ステートレスアドレス自動設定）を有効にする。
no形式で実行した場合は、指定したIPv6アドレスを削除する。
本コマンドを実行したインターフェースではSLAACが自動的に有効になるため、該当インターフェースでSLAACを使用しない場合はipv6 nd accept-ra-pinfoコマンドをno形式で実行し、SLAACを明示的に無効化すること。
また、自動設定されたEUI-64リンクローカルアドレスを削除するには、ipv6 eui64-linklocalコマンドをno形式で実行する。

### パラメーター

`PREFIXNAME` | プレフィックス名。DHCPv6 PDクライアント（ipv6 dhcp client pdコマンド）の設定時に指定した名前を指定する
`X:X::X:X/M` | 指定したインターフェースに設定するIPv6アドレスの下位部分（SLA ID 可変長＋インターフェースID 64ビット）とプレフィックス長。なお、eui64オプションを指定した場合、下位64ビット（インターフェースID）はMACアドレスに基づいて自動生成されるため、SLA IDとプレフィックス長のみ本パラメーターで指定する
`eui64` | MACアドレスに基づき64ビットのインターフェースIDを自動生成する

### 使用例

■ vlan1インターフェースのIPv6アドレスを、他のインターフェースで動作するDHCPv6 PDクライアントが取得したプレフィックス「MyPrefix」から割り当てる。ここではDHCPv6 PDクライアントが取得したプレフィックスを2001:db8:10::/48と仮定し、vlan1には2001:db8:10:20::/64サブネット（SLA ID = 0x20）を、インターフェースID 1で割り当てる。

    awplus(config)# interface vlan1 ↓
    awplus(config-if)# ipv6 address MyPrefix ::20:0:0:0:1/64 ↓

■ 前の例と同じ構成において、インターフェースID（IPv6アドレスの下位64ビット）をMACアドレスから自動生成する場合は、次のようにeui64オプションを指定する。

    awplus(config)# interface vlan1 ↓
    awplus(config-if)# ipv6 address MyPrefix ::20:0:0:0:0/64 eui64 ↓

### コマンドツリー

    interface (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- ipv6 address(DHCPv6 PD)（インターフェースモード）

### 関連コマンド

ipv6 dhcp client pd（インターフェースモード）
ipv6 eui64-linklocal（インターフェースモード）
ipv6 nd accept-ra-pinfo（インターフェースモード）
show interface（非特権EXECモード）
show ipv6 interface（非特権EXECモード）

(C) 2021 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003033 Rev.T