[index] CentreCOM Secure HUB GS970EMXシリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# gvrp registration

モード: インターフェースモード
カテゴリー: L2スイッチング / GVRP

`(config-if)# gvrp registration {normal|fixed|forbidden}`

gvrpの登録モードを設定する。

### パラメーター

`normal` | VLANを動的に構成し、登録および登録解除することが可能
`fixed` | 手動によるVLAN構成および登録が可能になり、VLANの登録解除を防止する
`forbidden` | デフォルトVLAN以外のすべてのVLANを登録解除し、VLAN構成や登録を防止する

### 使用例

    awplus# configure terminal ↓
    awplus(config)# interface port1.0.1 ↓
    awplus(config-if)# gvrp registration fixed ↓

### コマンドツリー

    interface (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- gvrp registration（インターフェースモード）

### 関連コマンド

show gvrp configuration（非特権EXECモード）

(C) 2021 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003033 Rev.T