[index] CentreCOM Secure HUB GS970EMXシリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# dot1x eapol-version

モード: ポート認証プロファイルモード
カテゴリー: インターフェース / ポート認証

`(config-auth-profile)# dot1x eapol-version <1-2>`

`(config-auth-profile)# no dot1x eapol-version`

対象スイッチポートでIEEE 802.1X認証（ポート認証）を行うときに使用するEAPOLのバージョンを設定する。
no形式で実行した場合は初期値に戻る。

> Note

> > 本コマンドは、ポート認証設定をテンプレート化する際に使用するコマンド（ポート認証プロファイルモード）です。　機能は、インターフェースモードの dot1x eapol-versionコマンドと同じです。　詳細情報は、本リファレンスの「インターフェース」/「ポート認証」をご覧ください。

### パラメーター

`<1-2>` | EAPOLのバージョン。1はIEEE 802.1X-2001互換モード、2はIEEE 802.1X-2004準拠モード。初期値は1

### コマンドツリー

    auth profile (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- dot1x eapol-version（ポート認証プロファイルモード）

### 関連コマンド

auth profile（インターフェースモード）
auth profile（グローバルコンフィグモード）
dot1x eapol-version（インターフェースモード）

(C) 2021 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003033 Rev.T