[index] CentreCOM Secure HUB GS970EMXシリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# auth multi-vlan-session

モード: ポート認証プロファイルモード
カテゴリー: インターフェース / ポート認証

`(config-auth-profile)# [no] auth multi-vlan-session`

タグ付き認証ポートにおいて、認証済みSupplicantに複数VLAN上での通信を許可するマルチVLANセッションを有効にする。
no形式で実行した場合は同機能を無効にする。
初期設定は無効。
マルチVLANセッションが有効なタグ付き認証ポートでは、認証済みSupplicantが認証を受けたVLAN以外のタグ付きパケットを送信した場合に、自動的に該当VLAN上にもFDBエントリーが追加される。元のエントリーがダイナミックなら追加分もダイナミック、元のエントリーがスタティックなら追加分もスタティックエントリーとなる。該当Supplicantの認証が解除された場合は、関連するすべてのFDBエントリーが削除される。

> Note

> > 本コマンドは、ポート認証設定をテンプレート化する際に使用するコマンド（ポート認証プロファイルモード）です。　機能は、インターフェースモードの auth multi-vlan-sessionコマンドと同じです。　詳細情報は、本リファレンスの「インターフェース」/「ポート認証」をご覧ください。

### コマンドツリー

    auth profile (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- auth multi-vlan-session（ポート認証プロファイルモード）

### 関連コマンド

auth profile（インターフェースモード）
auth profile（グローバルコンフィグモード）
auth multi-vlan-session（インターフェースモード）

(C) 2021 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003033 Rev.T