[index] CentreCOM Secure HUB GS970EMXシリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# crypto key generate userkey

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: 運用・管理 / Secure Shell

`(config)# crypto key generate userkey USERNAME rsa [<1024-16384>]`

`(config)# crypto key generate userkey USERNAME ecdsa [256|384]`

`(config)# crypto key generate userkey USERNAME ed25519`

SSHクライアント（sshコマンド）でリモートSSHサーバーに接続するときに使うユーザー鍵ペアを作成する。

### パラメーター

`USERNAME` | リモートSSHサーバーにログインするときのユーザー名
`rsa [<1024-16384>]` | RSAユーザー鍵ペア。オプションで鍵長（ビット）も指定できる。省略時の鍵長は2048ビット
`ecdsa [256|384]` | ECDSAユーザー鍵ペア。オプションで鍵長（ビット）も指定できる。省略時は384ビット
`ed25519` | ED25519ユーザー鍵ペア。鍵長は256ビット固定。

### 使用例

    awplus(config)# crypto key generate userkey manager rsa ↓
    Generating user key for manager (2048 bits rsa)
    This may take a while. Please wait...
    awplus(config)#

### 注意・補足事項

■ SSHクライアントのユーザー鍵は、本コマンドの実行時にシステムファイルに保存されるため、copyコマンドやwrite fileコマンド、write memoryコマンドなどでコンフィグに保存する必要はない。

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- crypto key generate userkey（グローバルコンフィグモード）

### 関連コマンド

crypto key destroy userkey（グローバルコンフィグモード）
show crypto key userkey（非特権EXECモード）
ssh（非特権EXECモード）

(C) 2021 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003033 Rev.T