[index] CentreCOM Secure HUB GS970EMXシリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# clear ip prefix-list

モード: 特権EXECモード
カテゴリー: IP / 経路制御（フィルタリング）

`# clear ip prefix-list [PLISTNAME [A.B.C.D/M]]`

IPプレフィックスリストの統計情報をクリアする。

### パラメーター

`PLISTNAME` | IPプレフィックスリスト名
`A.B.C.D/M` | IPプレフィックス

### 関連コマンド

ip prefix-list（グローバルコンフィグモード）
show ip prefix-list（非特権EXECモード）

(C) 2021 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003033 Rev.T