[index] CentreCOM Secure HUB GS970EMXシリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# ip igmp last-member-query-count

モード: インターフェースモード
カテゴリー: IPマルチキャスト / IGMP

`(config-if)# ip igmp last-member-query-count <2-7>`

`(config-if)# no ip igmp last-member-query-count`

対象インターフェースにおけるIGMPの動作パラメーターLast Member Query Countの値を変更する。
no形式で実行した場合は初期値に戻る。

### パラメーター

`<2-7>` | 対象インターフェースでIGMP Leave Groupメッセージを受け取ったときに送信するGroup-Specific Membership Queryの送信回数。初期値は2。

### コマンドツリー

    interface (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- ip igmp last-member-query-count（インターフェースモード）

### 関連コマンド

ip igmp（インターフェースモード）
ip igmp robustness-variable（インターフェースモード）
ip pim dense-mode（インターフェースモード）
ip pim sparse-mode（インターフェースモード）
show ip igmp interface（非特権EXECモード）

(C) 2021 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003033 Rev.T