[index] CentreCOM Secure HUB GS970EMXシリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# clear mac address-table notification mac-change

モード: 特権EXECモード
カテゴリー: 運用・管理 / SNMP

`# clear mac address-table notification mac-change`

MACアドレス変更通知の履歴テーブルをクリアし、MACアドレス変更カウンターもクリアする。

### 関連コマンド

snmp-server enable trap（グローバルコンフィグモード）
mac address-table notification mac-change（グローバルコンフィグモード）
mac address-table notification mac-change interval（グローバルコンフィグモード）
mac address-table notification mac-change history-size（グローバルコンフィグモード）
mac address-table notification mac-threshold（グローバルコンフィグモード）
snmp trap mac-change（インターフェースモード）
show mac address-table notification mac-change（特権EXECモード）

(C) 2021 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003033 Rev.T