[index] CentreCOM Secure HUB GS970EMXシリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# show mac address-table notification mac-change

モード: 特権EXECモード
カテゴリー: 運用・管理 / SNMP

`# show mac address-table notification mac-change`

MACアドレス変更通知の設定および履歴テーブルを表示する。

### 使用例

    awplus# show mac address-table notification mac-change ↓

    MAC Change Feature: Enabled
    MAC Change Notification Traps: Enabled
    Wait time for MAC Change Notification Traps: 1 seconds
    Number of MAC Address Add events: 1
    Number of MAC Address Remove events: 0
    Number of MAC Change Notification Traps sent: 1
    Maximum Number of entries configured in History Table: 1
    Number of entries currently in History Table: 1
    History Table contents
    ----------------------
    History Index 1, Timestamp(uptime) 0 days 00:39:25 (236500)
    MAC Change message:
      Operation: Added   Vlan: 2     MAC Addr: 000d.b950.0c26 Dot1dBasePort: 2

### 関連コマンド

snmp-server enable trap（グローバルコンフィグモード）
mac address-table notification mac-change（グローバルコンフィグモード）
mac address-table notification mac-change interval（グローバルコンフィグモード）
mac address-table notification mac-change history-size（グローバルコンフィグモード）
mac address-table notification mac-threshold（グローバルコンフィグモード）
snmp trap mac-change（インターフェースモード）
clear mac address-table notification mac-change（特権EXECモード）

(C) 2021 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003033 Rev.T