[index] CentreCOM Secure HUB GS970EMXシリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# show port-security interface

モード: 特権EXECモード
カテゴリー: インターフェース / スイッチポート

`# show port-security interface IFNAME`

指定したスイッチポートのポートセキュリティー設定および状態を表示する。

### パラメーター

`IFNAME` | スイッチポートのインターフェース名

### 使用例

■ ポートセキュリティーが無効なポート

    awplus# show port-security interface port1.0.1 ↓
    Port Security configuration
    ------------------------------------------------------------
    Security Enabled                   : NO
    Port Status                        : ENABLED
    Violation Mode                     : DISCARD
    Aging                              : OFF
    Maximum MAC Addresses              : 0
    Total MAC Addresses                : 0
    Lock Status                        : UNLOCKED
    Security Violation Count           : 0
    Last Violation Source Address      : None

■ ロックされていないポート

    awplus# show port-security interface port1.0.1 ↓
    Port Security configuration
    ------------------------------------------------------------
    Security Enabled                   : YES
    Port Status                        : ENABLED
    Violation Mode                     : DISCARD
    Aging                              : OFF
    Maximum MAC Addresses              : 1
    Total MAC Addresses                : 0
    Lock Status                        : UNLOCKED
    Security Violation Count           : 0
    Last Violation Source Address      : None

■ ロック（protect）されたポート

    awplus# show port-security interface port1.0.1 ↓
    Port Security configuration
    ------------------------------------------------------------
    Security Enabled                   : YES
    Port Status                        : ENABLED
    Violation Mode                     : DISCARD
    Aging                              : OFF
    Maximum MAC Addresses              : 1
    Total MAC Addresses                : 1
    Lock Status                        : LOCKED
    Security Violation Count           : 2
    Last Violation Source Address      : 00-0a-79-34-06-12

■ ロック（shutdown）されたポート

    awplus# show port-security interface port1.0.1 ↓
    Port Security configuration
    ------------------------------------------------------------
    Security Enabled                   : YES
    Port Status                        : DISABLED
    Violation Mode                     : DISABLE
    Aging                              : OFF
    Maximum MAC Addresses              : 1
    Total MAC Addresses                : 0
    Lock Status                        : UNLOCKED
    Security Violation Count           : 2
    Last Violation Source Address      : 00-0a-79-34-06-12

### 関連コマンド

show port-security intrusion（特権EXECモード）
switchport port-security（インターフェースモード）
switchport port-security aging（インターフェースモード）
switchport port-security maximum（インターフェースモード）
switchport port-security violation（インターフェースモード）

(C) 2021 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003033 Rev.T