[index] CentreCOM Secure HUB GS970EMXシリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# show ip ospf border-routers

モード: 非特権EXECモード
カテゴリー: IP / 経路制御（OSPF）

`> show ip ospf [<0-65535>] border-routers`

OSPFのエリア境界ルーター（ABR）およびAS境界ルーター（ASBR）への経路情報を表示する。
自分自身は表示されない。

### パラメーター

`<0-65535>` | OSPFルーティングプロセスID。省略時は稼働中のすべてのプロセスが対象となる

### 使用例

    awplus> show ip ospf border-routers ↓

    OSPF process 0 internal Routing Table

    Codes: i - Intra-area route, I - Inter-area route

    i 2.1.1.1 [10] via 172.16.10.2, vlan10, ABR, Area 0.0.0.0
    i 4.1.1.1 [10] via 4.1.1.1, through TransitArea 0.0.0.1, ABR, Area 0.0.0.0
    i 4.1.1.1 [10] via 172.21.10.3, vlan20, ABR, TransitArea 0.0.0.1
    i 1.1.1.2 [10] via 172.21.10.2, vlan20, ASBR, TransitArea 0.0.0.1
    I 1.1.1.2 [20] via 4.1.1.1, through TransitArea 0.0.0.1, ASBR, Area 0.0.0.0
    i 3.1.1.1 [10] via 172.16.10.3, vlan10, ABR, ASBR, Area 0.0.0.0

表 1：エントリー「i 2.1.1.1 [10]...」を例に各項目を解説
i | 経路種別。iはエリア内経路。Iはエリア間経路を示す
2.1.1.1 | ABR/ASBRのルーターID
[10] | 該当ABR/ASBRまでのコスト
via 172.16.10.2 | 該当ABR/ASBRへのネクストホップアドレス
vlan10 | 該当ABR/ASBRへのネクストホップインターフェース
ABR | ルーター種別。ABRかASBR
Area 0.0.0.0 | 該当ABR/ASBRへの経路を学習したエリア

### 注意・補足事項

■ 本機能の設定を行う際は、あらかじめOSPFサービスを有効にしておくこと（service ospfコマンド）。

(C) 2021 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003033 Rev.T