[index] CentreCOM Secure HUB GS970EMXシリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# consecutive-probe-loss good-when

モード: リンク性能プロファイルモード
カテゴリー: 運用・管理 / リンク監視

`(config-linkmon-profile)# consecutive-probe-loss good-when <1-100>`

`(config-linkmon-profile)# no consecutive-probe-loss good-when`

対象リンク性能プロファイルにおいて、連続プローブ失敗による不良判定から良好判定に戻るためのしきい値を設定する。
no形式で実行した場合は良好判定しきい値を削除する。
初期状態は未設定（1回プローブに成功すれば良好判定に戻る）。
連続プローブ失敗回数が不良判定しきい値（consecutive-probe-loss bad-when）に達して「bad」と判定された回線（ネクストホップ）が「good」に戻るのは次のケース。

- 良好判定しきい値（consecutive-probe-loss good-when）が設定されている場合は、同コマンドで指定した回数連続してプローブに成功したとき
- 良好判定しきい値（consecutive-probe-loss good-when）が設定されていない場合は、1回プローブに成功したとき

### パラメーター

`<1-100>` | 連続プローブ成功回数

### コマンドツリー

    linkmon profile (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- consecutive-probe-loss good-when（リンク性能プロファイルモード）

### 関連コマンド

consecutive-probe-loss bad-when（リンク性能プロファイルモード）
consecutive-probe-loss unreachable-when（リンク性能プロファイルモード）
linkmon probe（グローバルコンフィグモード）
show linkmon probe（非特権EXECモード）

(C) 2021 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003033 Rev.T