[index] CentreCOM Secure HUB GS970EMXシリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# limited-reach-mode

モード: インターフェースモード
カテゴリー: インターフェース / 一般設定

`(config-if)# limited-reach-mode`

`(config-if)# no limited-reach-mode`

AT-SP10TMで2.5Gbps/5Gbps時、10メートル以下のケーブルを使用している場合に、高トラフィックレートでのパケットロスの発生を防ぐ。
no形式で実行した場合、無効にする。
初期設定は無効。

### 注意・補足事項

■ 本コマンドは現在、AT-SP10TMでのみサポート。
■ 10メートルよりも長いケーブルを使用している場合に本設定を有効にすると、パケットロス、リンクダウン、リンクしない、などの事象が発生する可能性がある。10メートルよりも長いケーブルを使用する場合は、本設定を無効にすること。

### コマンドツリー

    interface (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- limited-reach-mode（インターフェースモード）

### 関連コマンド

show platform port（特権EXECモード）

(C) 2021 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003033 Rev.T