[index] CentreCOM Secure HUB GS970EMXシリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# show ping-poll

モード: 非特権EXECモード
カテゴリー: IP付加機能 / Pingポーリング

`> show ping-poll [<1-100>|state {up|down}] [brief]`

Pingポーリングの設定または統計カウンターを表示する。

### パラメーター

`<1-100>` | PingポーリングID。指定時は、指定したIDの設定が表示される。省略時は設定済みの全IDの設定が表示される（ただし、stateパラメーターを指定した場合は、指定した状態にあるPingポーリングIDの情報だけが表示される）
`state {up|down}` | 指定した状態にあるものだけを表示させたいときに指定する。省略時は状態による絞り込みをしない
`brief` | 情報を簡潔に表示したいとき指定する

### 使用例

■ 通常の表示

    awplus> show ping-poll ↓
    Ping Poll Configuration
    ------------------------------------------------------------

    Poll 1:
    Description                        :
    Destination IP address             : 10.100.10.70
    Status                             : Up
    Enabled                            : Yes
    Source IP address                  : Default
    Critical interval                  : 1
    Normal interval                    : 30
    Fail count                         : 5
    Up count                           : 30
    Sample size                        : 5
    Length                             : 32
    Timeout                            : 1

表 1
Poll | PingポーリングID
Description | 説明文
Destination IP address | 監視対象機器のIPアドレス
Status | 監視対象機器の状態（Up、Critical Up、Critical Down、Down）
Enabled | ポーリングを実行中かどうか。Yes（実行中）、No（停止中）のどちらか
Source IP address | Pingパケットの始点IPアドレス。未指定（システムが自動的に判断）のときは「Default」と表示される
Critical interval | 「Up」状態以外（Critical up、Critical down、Down）におけるポーリング間隔（秒）
Normal interval | 「Up」状態におけるポーリング間隔（秒）
Fail count | 「Up」状態、「Critical Up」状態から「Down」状態に遷移するために必要な「無応答」の回数
Up count | 「Down」状態、「Critical Down」状態から「Up」状態に遷移するために必要な連続した「応答あり」の回数
Sample size | 到達性判断のために結果（応答、無応答）を保持しておくPingパケットの数
Length | Pingパケットのデータ長（バイト）
Timeout | Pingパケットの応答待ち時間（秒）

■ briefオプションを指定したときの表示

    awplus> show ping-poll brief ↓
    Ping Poll Configuration
    ------------------------------------------------------------

    Id   Enabled  State          Destination IP
    ------------------------------------------------------------
    1    Yes      Up             10.100.10.70

表 2
Id | PingポーリングID
Enabled | ポーリングを実行中かどうか。Yes（実行中）、No（停止中）のどちらか
State | 監視対象機器の状態（Up、Critical up、Critical down、Down）
Destination IP | 監視対象機器のIPアドレス

### 関連コマンド

critical-interval（Pingポーリングモード）
ip（Pingポーリングモード）
normal-interval（Pingポーリングモード）
ping-poll（グローバルコンフィグモード）
show counter ping-poll（非特権EXECモード）
show ping-poll（非特権EXECモード）

(C) 2021 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003033 Rev.T