[index] CentreCOM Secure HUB GS970EMXシリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# ipv6 nd route-information

モード: インターフェースモード
カテゴリー: IPv6 / 近隣探索

`(config-if)# ipv6 nd route-information X:X::X:X/M LIFETIME PREFERENCE`

`(config-if)# no ipv6 nd route-information {X:X::X:X/M|all}`

対象IPv6インターフェースから送信するルーター通知（RA）パケットに経路情報（Route Information）オプションを追加する。
no形式で実行した場合は、指定した経路情報オプションを削除する。
初期状態では未設定（RAで経路情報オプションを通知しない）。
なお、RAの送信は初期設定では無効。有効化するには、ipv6 nd suppress-raコマンドをno形式で実行する。

### パラメーター

`X:X::X:X/M` | 通知する経路の宛先ネットワークアドレス。IPv6アドレスとプレフィックス長で指定する
`all` | no形式で実行するときに対象インターフェース上の経路情報オプション設定をすべて削除するときに指定する
`LIFETIME :=` | `{<0-4294967295>|infinity|default}`
| プレフィックスの有効時間（秒）。infinityは無期限を意味する。また、省略時およびdefault指定時は「RA送信間隔×3」にセットされる
`PREFERENCE :=` | `{low|medium|high}`
| 該当経路情報の優先度。low（低）、medium（中）、high（高）から選択する。省略時はmedium

### 使用例

■ RAの経路情報オプションで2001:db8:20::/48への経路を有効期限18000秒、優先度「高」で、2001:db8:30::/48への経路をデフォルトの有効期限と優先度で通知する。

    awplus(config-if)# ipv6 nd route-information 2001:db8:20::/48 18000 high ↓
    awplus(config-if)# ipv6 nd route-information 2001:db8:30::/48 ↓

■ RA経路情報オプションの設定を対象インターフェースから削除する。

    awplus(config-if)# no ipv6 nd route-information all ↓

### コマンドツリー

    interface (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- ipv6 nd route-information（インターフェースモード）

### 関連コマンド

ipv6 nd suppress-ra（インターフェースモード）

(C) 2021 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003033 Rev.T