[index] CentreCOM Secure HUB GS970EMXシリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# show ip igmp snooping mrouter interface

モード: 非特権EXECモード
カテゴリー: IPマルチキャスト / IGMP Snooping

`> show ip igmp snooping mrouter [interface IFRANGE]`

指定したVLANインターフェース上のルーターポート（IGMP Snoopingにおいてマルチキャストルーターが接続されているポート）を表示する。

### パラメーター

`interface IFRANGE` | VLANインターフェース名。ハイフン、カンマを使った複数指定も可能。省略時はすべてのVLANインターフェースが対象となる

### 使用例

    awplus> show ip igmp snooping mrouter interface vlan10,vlan20 ↓
     VLAN    Interface           Static/Dynamic
     10      port1.0.1           Dynamically learned
     VLAN    Interface           Static/Dynamic
     20      port1.0.8           Statically configured

### 関連コマンド

ip igmp snooping mrouter interface（インターフェースモード）
ip igmp snooping（インターフェースモード）
ip igmp snooping（グローバルコンフィグモード）

(C) 2021 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003033 Rev.T