[index] CentreCOM Secure HUB GS970EMXシリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# match inner-cos

モード: クラスマップモード
カテゴリー: トラフィック制御 / Quality of Service

`(config-cmap)# match inner-cos <0-7>`

`(config-cmap)# no match inner-cos`

対象クラスマップにmatch inner-cos節を追加する。すでにmatch inner-cos節が存在していた場合は、内容を変更する。
no形式で実行した場合はmatch inner-cos節を削除する。
match inner-cos節は、ダブルタグパケットにおける内側VLANタグヘッダーのCoS値に基づいて、パケットをトラフィッククラスに分類するもの。

### パラメーター

`<0-7>` | 内側VLANタグヘッダーのCoS値

### コマンドツリー

    class-map (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- match inner-cos（クラスマップモード）

(C) 2021 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003033 Rev.T