[index] CentreCOM Secure HUB GS970EMXシリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# ip igmp query-max-response-time

モード: インターフェースモード
カテゴリー: IPマルチキャスト / IGMP

`(config-if)# ip igmp query-max-response-time <1-3180>`

`(config-if)# no ip igmp query-max-response-time`

対象インターフェースにおけるIGMPの動作パラメーターQuery Response Intervalの値を変更する。
no形式で実行した場合は初期値に戻る。

### パラメーター

`<1-3180>` | 代表ルーター時にGeneral Membership QueryのMax Response Timeフィールドにセットする値（Query Response Interval）。単位は秒。初期値は10

### コマンドツリー

    interface (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- ip igmp query-max-response-time（インターフェースモード）

### 関連コマンド

ip igmp（インターフェースモード）
ip igmp query-interval（インターフェースモード）
ip pim dense-mode（インターフェースモード）
ip pim sparse-mode（インターフェースモード）
show ip igmp interface（非特権EXECモード）

(C) 2021 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003033 Rev.T