[index] CentreCOM Secure HUB GS970EMXシリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# show system environment

モード: 非特権EXECモード
カテゴリー: 運用・管理 / システム

`> show system environment`

本体、電源ユニットの動作環境に関する情報を表示する。

### 使用例

    awplus> show system environment ↓
    Environment Monitoring Status

    Stack member 1:

    Overall Status: Normal

    Resource ID: 100  Name: AT-x330-52GTX
    ID  Sensor (Units)                      Reading  Low Limit High Limit Status
    1   Fan: Fan (Rpm)                         3778       2025        -       Ok
    2   Voltage: 1.5V (Volts)                 1.488      1.339      1.651     Ok
    3   Voltage: 1.0V (Volts)                 0.979      0.891      1.090     Ok
    4   Voltage: 3.3V (Volts)                 3.286      2.960      3.631     Ok
    5   Voltage: 0.8V (Volts)                 0.805      0.707      0.864     Ok
    6   Voltage: 12V (Volts)                 11.843     10.767     13.166     Ok
    7   Temp: Switch (Degrees C)                 45        -10         76     Ok
    8   Temp: Internal (Degrees C)               45        -10         75     Ok
    9   Temp: Console (Degrees C)                36        -10         66     Ok

    Stack member 2:

    Overall Status: Normal

    Resource ID: 100  Name: AT-x330-20GTX
    ID  Sensor (Units)                      Reading  Low Limit High Limit Status
    1   Voltage: 1.5V (Volts)                 1.491      1.339      1.651     Ok
    2   Voltage: 1.0V (Volts)                 1.005      0.891      1.090     Ok
    3   Voltage: 3.3V (Volts)                 3.312      2.960      3.631     Ok
    4   Voltage: 0.8V (Volts)                 0.805      0.707      0.864     Ok
    5   Voltage: 12V (Volts)                 11.859     10.767     13.166     Ok
    6   Temp: Switch (Degrees C)                 42        -10         73     Ok
    7   Temp: Internal (Degrees C)               42        -10         71     Ok
    8   Temp: Console (Degrees C)                40        -10         69     Ok

> Note

> > 上記表示は一例です。表示される内容は製品、バージョン、機器構成などによって異なります。

### 注意・補足事項

■ VCSマスターに対して本コマンドを実行した場合は、すべてのスタックメンバーに関する情報を表示する。

### 関連コマンド

show system（非特権EXECモード）
show system pluggable（非特権EXECモード）

(C) 2021 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003033 Rev.T