[index] CentreCOM Secure HUB GS970EMXシリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# udld port

モード: インターフェースモード
カテゴリー: L2スイッチング / UDLD

`(config-if)# [no] udld port`

指定しているインターフェースのUDLDを有効にする。
no形式で指定した場合は無効にする。

### 使用例

    awplus(config-if)# udld port ↓

### 注意・補足事項

■ udld enableコマンドでUDLD機能を有効にした光スイッチポートでは、udld portコマンドをno形式で実行しても、UDLD機能を無効にすることはできない。UDLD機能を無効にする場合は、udld port disableコマンドを使用する。

### コマンドツリー

    interface (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- udld port（インターフェースモード）

### 関連コマンド

udld enable（グローバルコンフィグモード）

(C) 2021 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003033 Rev.T